富氧率

透气性指数

CO

H2

CO2

标准风速

富氧流量

冷风流量

鼓风动能

炉腹煤气量

炉腹煤气指数

理论燃烧温度

顶压

顶压2

顶压3

富氧压力

冷风压力

全压差

热风压力

实际风速

热风温度

顶温东北

顶温西南

顶温西北

顶温东南

阻力系数

鼓风湿度

设定喷煤量

本小时实际喷煤量

上小时实际喷煤量

# 20150906

想法：

分离热风炉换风扰动，分别进行PCA；

从波形中提取信息，要求：假设原始信号x服从正态分布，提取出的波形信息f(x)也服从正态分布。